# **РДБК1МП-50(вых.0,03-0,6МПа)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. | Примечание |
| 1 | Мембрана (большая мембрана) | 11-95.10.1.01.01.004 | 1 |  |
| 2 | Мембрана (мембрана пилота) | 11-95.10.1.04.00.018 | 1 | Только для РДБК1М |
| 3 | Мембрана | 11-95.10.1.05.01.004 | 1 |  |
| 4 |  |  |  |  |
| Клапан | 11-95.10.1.01.03.000 | 1 | ∅седла 35 мм(L=69 с 02.2001) |
| Клапан | 11-95.10.1.02.03.000 | 1 | ∅седла 35 мм(L=78 до 02.2001) |
| 5 |  |  |  |  |
| Уплотнение | 11-95.10.1.01.03.002 | 1 | ∅седла 35 мм |
| 6 |  |  |  |  |
| Седло клапана | 11-95.10.1.02.00.003 | 1 | ∅седла 35 ммс 02.2001 (L=22) |
| 7 | Седло клапана | 11-95.10.1.04.01.004 | 1 | (пилот) РДБК1МП-50 |
| 8 | Клапан | 11-95.10.1.04.01.100 | 1 | (пилот) РДБК1МП-50 |
| 9 | Дроссель | 11-95.10.1.00.00.014 | 2 | с 05.04 до 01.07 - L=41мм |
| 10 | Корпус дросселя | 11-95.10.1.10.00.000 | 2 | с 05.04 до 01.07 - L=54мм |
| 11 | Шпилька | 11-95.10.1.04.01.103 | 2 |  |
| 12 | Кольцо 017-021-25-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 2 | Под дроссель до 01.07 |
| 13 | Кольцо 020-025-30-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 4 | Под наконечник дросселя до 01.07 |
| 14 | Кольцо 048-052-25-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 1 | Под седло |
| 15 | Кольцо 025-030-30-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 3 |  |
| 16 | Кольцо 014-017-19-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 2 |  |
| 17 | Кольцо 042-050-46-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| 18 | Кольцо 060-070-58-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| 19 | Кольцо 090-100-58-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 1 |  |