# **Ремкомплект для регулятора РГП-32К**

| № поз. | | Наименование / Обозначение | | Количество, шт. | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РГП-32К-Л(П)-(0,005-0,01) | | РГП-32К-Л(П)-(0,01-0,05) | | РГП-32К-Л(П)-(0,05-0,1) | | РГП-32К-Л(П)-(0,1-0,6) | |
| 1 | | Мембрана 11-20.6.01.00.012 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 2 | | Седло 11-10.2.01.01.000 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 3 | | Мембрана 11-08.2.02.00.028 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 4 | Мембрана 11-19.3.05.114 | | 1 | | 1 | |  | |  | |
| 5 | Мембрана 11-08.2.02.00.006 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 6 | Клапан 11-11.9.1.02.01.000\* | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 7 | Клапан 11-11.9.1.02.02.000 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 8 | Мембрана 11-12.1.02.00.027 | | 1 | |  | |  | |  | |
| 9 | Мембрана 11-19.3.07.005 | |  | | 1 | | 1 | |  | |
| 10 | Мембрана 11-19.3.07.006 | |  | |  | |  | | 1 | |
| 11 | Кольцо опорное F2 32x38,1(0,5x450)x2,5 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | |
| 12 | Ecotal (разрезное 450) | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | Кольцо 039-045-36-2-2 ГОСТ 18829-2017 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 14 | Кольцо 068-072-25-2-2 ГОСТ 18829-2017 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 15 | Прокладка 11-20.6.01.00.011 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 16 | Кольцо 008-011-19-2-2 ГОСТ 18829-2017 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| 17 | Кольцо 005-008-19-2-2 ГОСТ 18829-2017 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 18 | Кольцо 006-010-25-2-2 ГОСТ 18829-2017 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 19 | Кольцо 032-037-30-2-2 ГОСТ 18829-2017 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 20 | Кольцо F01 20(0,3x450)x24(0,3x450)x3 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 21 | Ecotal (разрезное 450) | |  | |  | |  | |  | |
| 22 | Кольцо 020-024-25-2-2 ГОСТ 18829-2017 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 23 | Кольцо F01 20(0,3x450)x24(0,3x450)x3 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 24 | Ecotal | |  | |  | |  | |  | |
| 25 | Кольцо опорное 11-12.1.01.00.008 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 26 | Кольцо 075-080-30-2-2 ГОСТ 18829-2017 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| 27 | Кольцо 032-040-46-2-2 ГОСТ 18829-2017 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 28 | Кольцо NBR 32x3,5 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 29 | Кольцо 013-017-25-2-2 ГОСТ 18829-2017 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 30 | Кольцо 003-006-19-2-2 ГОСТ 18829-2017 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 31 | Кольцо 034-037-19-2-2 ГОСТ 18829-2017 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 32 | Кольцо 014-017-19-2-2 ГОСТ 18829-2017 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 33 | Кольцо 013-016-19-2-2 ГОСТ 18829-2017 | | 1 | | 1 | |  | |  | |
| 34 | Кольцо 020-023-19-2-2 ГОСТ 18829-2017 | | 1 | | 1 | |  | |  | |
| 35 | Кольцо 012-015-19-2-2 ГОСТ 18829-2017 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 36 | Кольцо 040-044-25-2-2 ГОСТ 18829-2017 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 37 | Кольцо 011-014-19-2-2 ГОСТ 18829-2017 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 38 | Прокладка 11-12.1.02.00.028 | | 1 | |  | |  | |  | |