# **Ремкомплект для регулятора РГП.М-32**

| № поз. | Наименование / Обозначение | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| РГП.М-32-Л(П)-(0,005-0,05) | РГП.М-32-Л(П)-(0,05-0,1) | РГП.М-32-Л(П)-(0,1-0,6) |
| 1 | Мембрана 11-20.6.01.00.012 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Седло 11-10.2.01.01.000 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Мембрана 11-08.2.02.00.028 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Мембрана 11-19.3.05.114 | 2 |  |  |
| 5 | Мембрана ЕЛШУ.493515.001-3.02 |  | 2 |  |
| 6 | Мембрана 11-08.2.02.00.006 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Клапан 11-11.9.1.02.01.000\* | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Клапан 11-11.9.1.02.02.000 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Полотно 11-07.3.05.03.201 | 1 |  |  |
| 10 | Мембрана 11-09.2.1.00.00.027 |  | 1 | 1 |
| 11 | Клапан 11-21.1.08.01.000 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Кольцо опорное F2 32x38,1(0,5x450)x2,5Ecotal (разрезное 450) | 8 | 8 | 8 |
| 13 | Кольцо 039-045-36-2-2 ГОСТ 18829-2017 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Кольцо 068-072-25-2-2 ГОСТ 18829-2017 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Кольцо 005-008-19-2-2 ГОСТ 18829-2017 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | Кольцо 008-011-19-2-2 ГОСТ 18829-2017 | 6 | 6 | 6 |
| 17 | Кольцо 006-010-25-2-2 ГОСТ 18829-2017 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Кольцо NBR 32x3,5 | 4 | 4 | 4 |
| 19 | Кольцо 075-080-30-2-2 ГОСТ 18829-2017 | 4 | 4 | 4 |
| 20 | Прокладка 11-20.6.01.00.011 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | Кольцо 003-006-19-2-2 ГОСТ 18829-2017 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | Кольцо 013-017-25-2-2 ГОСТ 18829-2017 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | Кольцо 034-037-19-2-2 ГОСТ 18829-2017 | 4 | 4 | 4 |
| 24 | Кольцо 014-017-19-2-2 ГОСТ 18829-2017 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | Кольцо 013-016-19-2-2 ГОСТ 18829-2017 | 2 | 2 |  |
| 26 | Кольцо 020-023-19-2-2 ГОСТ 18829-2017 | 2 | 2 |  |
| 27 | Кольцо 012-015-19-2-2 ГОСТ 18829-2017 | 4 | 4 | 4 |
| 28 | Кольцо 040-044-25-2-2 ГОСТ 18829-2017 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | Кольцо 011-014-19-2-2 ГОСТ 18829-2017 | 2 | 2 | 2 |
| 30 | Кольцо 010-013-19-2-2 ГОСТ 18829-2017 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Кольцо 007-010-19-2-2 ГОСТ 18829-2017 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Кольцо 095-100-30-2-2 ГОСТ 18829-2017 | 1 | 1 | 1 |