**Ремкомплект для регуляторов РДБК1М-50 (вых.0,001-0,06МПа) и**

**РДБК1МП-50(вых.0,03-0,6МПа)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. | Примечание |
| 1 | Мембрана (большая мембрана) | 11-95.10.1.01.01.004 | 1 |  |
| 2 | Мембрана (мембрана пилота) | 11-95.10.1.04.00.018 | 1 | Только для РДБК1М |
| 3 | Мембрана  | 11-95.10.1.05.01.004 | 1 |  |
| 4 | Клапан  | 11-95.10.1.01.05.000 | 1 | ∅седла 24 мм с 02.2001 (L=69) |
| 5 | Клапан  | 11-95.10.1.01.03.000 | 1 | ∅седла 35 мм (L=69 с 02.2001, L=78 до 02.2001)(всегда) |
| 6 | Уплотнение  | 11-95.10.1.01.05.002 | 1 | ∅седла 24 мм с 02.2001 |
| 7 | Уплотнение  | 11-95.10.1.01.03.002 | 1 | ∅седла 35 мм |
| 8 | Пружина  | 11-95.10.1.04.00.006 | 1 | Только для РДБК1М |
| 9 | Пружина  | 11-95.10.1.04.01.008 | 1 |  |
| 10 | Пружина  | 11-95.10.1.06.00.001 | 1 |  |
| 11 | Седло клапана  | 11-95.10.1.02.00.003-01 | 1 | ∅седла 24 мм с 02.2001 (L=22) |
| 12 | Седло клапана  | 11-95.10.1.02.00.003 | 1 | ∅седла 35 мм с 02.2001 (L=22) |
| 13 | Седло клапана | 11-95.10.1.04.01.004 | 1 | (пилот) |
| 14 | Клапан  | 11-95.10.1.04.01.100 | 1 |  |
| 15 | Дроссель  | 11-95.10.1.00.00.014 | 2 | До 05.04 L=37мм,с 05.04 до 01.07 - L=41мм |
| 16 | Корпус дросселя  | 11-95.10.1.10.00.000 | 2 | До 05.04 L=50мм,с 05.04 до 01.07 - L=54мм |
| 17 | Шпилька  | 11-95.10.1.04.01.103 | 2 |  |
| 18 | Кольцо 017-021-25-2-4  | ГОСТ 18829-73 | 2 | Под дроссель до 01.07 |
| 19 | Кольцо 020-025-30-2-4  | ГОСТ 18829-73 | 4 | Под наконечник дросселя до 01.07 |
| 20 | Кольцо 048-052-25-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 1 | Под седло |
| 21 | Кольцо 014-017-19-2-4  | ГОСТ 18829-73 | 2 |  |
| 22 | Пневмодроссель SCO-606-1/4 | Camozzi | 2 | C 01.07 |
| 23 | Фитинг 2023 1/4 – 1/4 | Camozzi | 2 | C 01.07 |

ПИЛОТ (регулятор управления низкого давления) РДБК1М-50 – 11.96.10.1.04.00.000