**Ремкомплект для регулятора КРОН-200**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. | |
| КРОН-200-Л-(0,01-0,05)  КРОН-200-П-(0,01-0,05) | КРОН-200-Л-(0,05-0,3)  КРОН-200-П-(0,05-0,3)  КРОН-200-Л-(0,3-0,6)  КРОН-200-П-(0,3-0,6) |
| 1 | Седло | 11-11.9.3.02.00.000 | 1 | |
| 2 | Мембрана | 11-05.1.4.00.00.002 | 1 | |
| 3 | Прокладка | 11-05.1.4.00.00.009 | 2 | |
| 4 | Прокладка | 11-93.32.00.020 | 1 | |
| 5 | Мембрана | 11-00.1.02.09.700 | 1 | |
| 6 | Клапан | 11-11.9.1.02.01.000 | 1 | |
| 7 | Клапан | 11-11.9.1.02.02.000 | 1 | |
| 8 | Мембрана | 11-08.2.02.00.006 | 2 | |
| 9 | Мембрана | 11-08.2.02.00.013 | 1 | - |
| 10 | Мембрана | 11-08.2.02.00.028 | 1 | |
| 11 | Кольцо 015-019-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | |
| 12 | Кольцо 017-021-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | |
| 13 | Кольцо 025-029-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | |
| 14 | Кольцо 020-025-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 | |
| 15 | Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | |
| 16 | Кольцо 050-055-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | |
| 17 | Кольцо 120-125-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 | |
| 18 | Кольцо 160-165-36-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | |
| 19 | Кольцо 195-200-36-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 | |
| 20 | Кольцо 008-011-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | |
| 21 | Кольцо 009-012-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 | |
| 22 | Кольцо 012-015-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 | |
| 23 | Кольцо 014-017-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | |
| 24 | Кольцо 043-047-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | |
| 25 | Кольцо 013-016-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 | 2 |
| 26 | Кольцо 020-023-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | - |
| 27 | Кольцо 140х3,5 70 NBR |  | 2 | |
| 28 | Кольцо F01 140x147 (1x45o)x15 Ecotal  (разрезное 45o) |  | 4 | |